闸阀类、法兰及辅件（凤凰水厂二期）采购项明细表及质量要求

一、采购计划明细表
序号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
1	Y型过滤器	DN32	UPVC双活接	个	2
2	电动球阀	DN32	UPVC双活接	个	5
3	安全阀	DN32	UPVC双活接	个	2
4	法兰	DN150	UPVC	片	2
5	法兰盲板	DN40	UPVC法兰连接	个	2
6	盲板	DN150	UPVC	片	2
7	球阀	DN40	UPVC双活接	个	8
8	手动球阀	DN80	UPVC法兰连接	个	4
9	手动球阀	DN40	UPVC法兰连接	个	33
10	手动球阀	DN50	UPVC双活接	个	4
11	手动球阀	DN32	UPVC双活接	个	12
12	止回阀	DN32	UPVC双活接	个	2
13	止回阀	DN40	UPVC法兰连接	个	3
14	止回阀	DN50	黄铜丝接	个	1
15	防倒流止回阀	DN50	黄铜丝接	个	2
16	真空引水止回阀	DN32,1.0mpa	SUS304	个	4
17	真空破坏阀	DN50	SUS304	个	2
18	手动闸阀	DN200	SUS316	片	1
19	电磁阀	DN32	SUS304	个	2
20	电磁阀	DN32,1.0mpa	SUS304	个	2
21	法兰	DN50/PN10	SUS304	片	16
22	手动球阀	DN25	不锈钢丝接	个	10
23	手动球阀	DN50	不锈钢丝接	个	3
24	手动闸阀	DN125	碳钢法兰式	个	3
25	气动蝶阀	DN50	碳钢	个	8
26	气动蝶阀	DN250	碳钢	个	8
27	法兰	DN50/PN10	316L	片	6
28	法兰	DN200/PN10	Q235B	片	20
29	法兰	DN250/PN10	Q235B	片	16
30	法兰	DN500/PN10	Q235B	片	2
31	法兰	DN900/PN10	Q235B	片	2
32	法兰盲板	DN80/PN10	Q235B	片	4
33	法兰盲板	DN500/PN10	Q235B	片	2
34	法兰盲板	DN700	Q235B	个	2
35	橡胶柔性接头	DN125	法兰式	个	2
36	橡胶弹性接头	DN150	法兰连接	个	2
37	橡胶接头	DN200	碳钢	个	8
38	橡胶接头	DN250	碳钢	个	8
39	伸缩接头	DN50	碳钢.法兰连接	个	8
40	安全阀	DN40	法兰接口（碳钢）	个	4
41	球阀	DN50	法兰连接(SUS304)	个	2
42	逆止阀	DN150	法兰接口（碳钢）	个	2
43	法兰	DN900	Q235B	个	1
甲方可根据需求用量，要求乙方分批供货，如出现需求量变化等情况，甲方可根据需求情况调整采购数量，最终结算以实际供货量为准。

技术标准、质量要求

1、本次采购明细表内所提出的材质要求为最低标准，参与询比价的供应商须与施工现场代表协商，最终质量与技术标准必须满足工程施工现场的实际需求，并获得建设方、监理单位及施工方的书面认可（为达到公平公正，建议以书面的形式详细列明，不限于技术标准、质量要求、材料样式等）。

2、施工现场代表人及联系方式：朱红趵 18706356131