凤凰水厂二期钢带增强HDPE管、热收缩套

采购明细表、技术标准及质量要求

一、采购明细表

序号	名称	规格	单位	数量	含税单价（元）	含税单价（元）	备注
1	钢带增强HDPE管	DN200	米	150
每根管含一个热收缩套
2	热收缩套	DN200	个	10
3	钢带增强HDPE管	DN300	米	252
每根管含一个热收缩套
4	热收缩套	DN300	个	10
5	钢带增强HDPE管	DN400	米	84
每根管含一个热收缩套
6	热收缩套	DN400	个	5
7	钢带增强HDPE管	DN900	米	48
每根管含一个热收缩套
8	热收缩套	DN900	个	3
甲方可根据需求用量，要求乙方分批供货，如出现需求量变化等情况，甲方可根据需求情况调整采购数量，最终结算以实际供货量为准。
二、技术标准、质量要求

1、采用高密度聚乙烯（HDPE)与预处理钢带复合而成，达到(GB/T18475)弹性模量比应大于200。管壁采用倒U型钢带增强体与PE内外层复合结构，确保抗压和抗冲击性能。螺旋波纹管需符合CJ/T225-2011标准，连接方式为热收缩套连接。

2、环刚度要求：直径≤500mm为8kN/㎡，直径≥500mm为10kN/㎡。

耐压与耐候须通过液压试验（GB/T6111),耐温范围达-60°C至60°C。

材料须达到第三方检测（现场取样）要求。