山东水兴建设集团有限公司

润达-老旧小区水泥盖板及过木采购项目说明

采购项目名称

聊城润达水业有限公司聊城市主城区老旧小区供水管网设施更新改造项目（EPC）

项目说明

1.质保期：1年

2.采购计划明细表

序号	物料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	过木	1.5m*0.25m*0.14m	个	1200
2	水泥盖板	1.5m*0.5m*0.1m	个	300
甲方可根据实际情况调整采购数量，分批供货，最终据实结算。
技术要求

1、水泥盖板含钢筋不低于Φ12(四根)横筋，Φ8(三根)竖筋；

2、过木含钢筋不低于Φ12(两根)横筋；

3、所有产品水泥标号不低于C30.