不锈钢桥架、配电箱（凤凰水厂二期）采购清单

、技术标准及质量要求

一、采购清单

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	不锈钢桥架（304）	600*（400+200）100	米	50	厚度2.0*1.5*1.5
2
400*（300+100）100	米	20	厚度2.0*1.5*1.5
3
300*（200+100）100	米	120	厚度2.0*1.5*1.5
4
200*（100+100）100	米	208	厚度1.5*1.0*1.0
5
100*100	米	80	厚度1.5*1.0
6	MEB等电位箱	450*150*90	台	3	详见附件二图纸
7	照明配电箱	AL6.1	台	1	详见附件二图纸
AL1.1	台	1	详见附件二图纸
AL1.2	台	1	详见附件二图纸
AL1.3	台	1	详见附件二图纸
AL1.4	台	1	详见附件二图纸
AL1.5	台	1	详见附件二图纸
AL1.6	台	1	详见附件二图纸
8	配电箱A型（应急照明配电箱）	ALE01..	台	2	详见附件二图纸
ALE02.	台	1	详见附件二图纸
ALE03	台	1	详见附件二图纸
ALE04	台	1	详见附件二图纸
ALE05.	台	1	详见附件二图纸
ALE06	台	1	详见附件二图纸
9	轴流风机配电箱	FJC1.1	台	1	详见附件二图纸
FJC1.2	台	1	详见附件二图纸
FJC6	台	1	详见附件二图纸
10	电动葫芦配电箱
台	3	详见附件二图纸
11	配电箱（电动单梁起重机）	LP-AK6.1	台	1	详见附件二图纸
12	配电箱（现场电源箱）	LP-AP1.1	台	1	详见附件二图纸
LP-AP1.2	台	1	详见附件二图纸
LPAP1.3	台	1	详见附件二图纸
LP-AP1.4	台	1	详见附件二图纸
13	配电箱（照明配电箱）	ALZK	台	1	详见附件二图纸
14	配电箱（照明配电箱）	ALZT	台	1	详见附件二图纸
甲方可根据需求用量，要求乙方分批供货，如出现需求量变化等情况，甲方可根据需求情况调整采购数量，最终结算以实际供货量为准。
二、技术标准、质量要求

1、本次采购明细表内的材料具体要求、图纸有异议、请联系施工现场代表 朱红趵 18706356131。